; Lenovo Virtual Serial Port Setup File
; Copyright (c) 2009-2012 Lenovo Group Limited

[Version]
Signature   = "$WINDOWS NT$"
Class       = Ports
Provider    = %Lenovo%
ClassGuid   = {4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
DriverVer   = 04/28/2010,2.0.0.1
CatalogFile = leusbser.cat

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[SourceDisksNames]
1 = %DiskName%,,,\i386
2 = %DiskName%,,,\amd64

[SourceDisksFiles]
 leusbser.sys = 1
 
[SourceDisksFiles.amd64]
 leusbser.sys = 2
  
[SourceDisksFiles.ia64]
 leusbser.sys = 2

[Manufacturer]
%Lenovo% = LenovoSerialPort, NTia64, NTamd64

[LenovoSerialPort]
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7401&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7403&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7405&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740E&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_00

%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_02

%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7412&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7414&MI_00

%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_03

;Apollo zero WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_02

;Apollo HD WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_03

;Apollo S680
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_05

;Apollo S850e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_05

;Apollo S686
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_05

;Apollo S666
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_05

;Apollo A765e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_05

;for qcom factory
%Lenovodiag% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_00
%Lenovopcui% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_03
%Lenovotestmode% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_04

[LenovoSerialPort.NTia64]
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7401&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7403&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7405&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740E&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_02
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7412&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7414&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_03

;Apollo zero WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_02

;Apollo HD WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_03

;Apollo S680
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_05

;Apollo S850e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_05

;Apollo S686
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_05

;Apollo S666
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_05

;Apollo A765e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_05

;for qcom factory
%Lenovodiag% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_00
%Lenovopcui% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_03
%Lenovotestmode% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_04

[LenovoSerialPort.NTamd64]
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7401&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7403&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7405&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740E&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7410&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_740F&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7426&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7427&MI_02
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7412&MI_00
%DeviceDesc%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7414&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7415&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7416&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744F&MI_03
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7417&MI_02
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7418&MI_03

;Apollo zero WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_744A&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7449&MI_02

;Apollo HD WCDMA
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_00
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_00
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_745A&MI_02
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7459&MI_03

;Apollo S680
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74D3&MI_05

;Apollo S850e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74C3&MI_05

;Apollo S686
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E2&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_74E3&MI_05

;Apollo S666
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_7588&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_75FB&MI_05

;Apollo A765e
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_01
%ChinaTelDiagDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_01
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_03
%ChinaTelNMEADeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_04
;test_mode
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758E&MI_04
%ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO%  = LeportInstall00, USB\VID_17EF&PID_758F&MI_05

;for qcom factory
%Lenovodiag% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_00
%Lenovopcui% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_03
%Lenovotestmode% = LeportInstall00, USB\VID_05C6&PID_0001&MI_04

[LeportInstall00.NT]
CopyFiles=LEUsbDriverFiles
AddReg = All00, AddReg

[LEUsbDriverFiles]
leusbser.sys

[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12

; ===== Port Section =====
[LeportInstall00.NT.Services]
AddService=leusbser,  0x00000002, LE_USBSerialService

[LE_USBSerialService]
DisplayName   = %ServiceName%
ServiceType   = 1
StartType     = 3
ErrorControl  = 1
ServiceBinary = %12%\leusbser.sys

[All00]
HKR,,NTMPDriver,,leusbser.sys

[AddReg]
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"

[Strings]
Lenovo      = "Lenovo Group Limited"
ServiceName = "Lenovo DIAG Driver"
DiskName    = "Lenovo Device Installation Disk"
DeviceDesc  = "Lenovo DIAG Device"

ChinaTelDiagDeviceDescWCDMA = "LENOVO WCDMA Diagnostics Interface"
ChinaTelDiagDeviceDescEVDO = "LENOVO 1xEV-DO Diagnostics Interface"
ChinaTelNMEADeviceDescWCDMA = "LENOVO WCDMA PC UI Interface"
ChinaTelNMEADeviceDescEVDO = "LENOVO 1xEV-DO PC UI Interface"
ChinaTelTestModeDeviceDescWCDMA = "LENOVO WCDMA test mode Interface"
ChinaTelTestModeDeviceDescEVDO = "LENOVO 1xEV-DO test mode Interface"
Lenovodiag = "LENOVO Diagnostics Interface"
Lenovopcui = "LENOVO PC UI Interface"
Lenovotestmode = "LENOVO test mode Interface"




